품 명	대형 유압엔진펌프(P 635 SG)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 강력한 터보기능 - 낮은 소음도 □ 제 원 - 엔진 : 4행정 가솔린 엔진, 2.2 kW(3.0 HP) - 사용압력 : 700 bar - 시동방식 : 리코일 로프시동 - 터보기능장착 : 2배의 속도를 낼 수 있는 기능 - 공급량(저압): 2 x 3.0 – 터보 1 x 5.8 ℓ/min - 공급량(고압): 2× 0.7 - 터보 1× 1.35 ℓ/min - 유압오일 사용량 : 5 ℓ - 크기 :440mm x 440mm x 445mm - 무게 : 약 32.5 kg - 호스길이 : 20 m × 2 - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링 의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) □ 구성품 - 대형 유압엔진펌프(P 635SG) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.