품 명	중형 유압엔진펌프(P 630 SG)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 소형, 경량으로 Turbo function - 2개의 유압장비를 동시에 연결하여 사용 - 2단계 래디얼 피스톤 펌프 : 높은 오일 출력량 □ 규 격 - 엔진 : 4스트로크 가솔린 엔진 2.2KW (2.933 HP) - 연결작동구 : 2구 - 출력 : 저압(2 x 3.0 ℓ) ~ 고압(0.7 ℓ/min) - 용량 : 3.0ℓ - 오일량 : 2.2ℓ - 사용압력 : 700 bar - 소음 수준 : 1m 거리에서 78 dB(A)/ 5m 거리에서 70 dB(A) - 크기 : 495 × 360 × 445 mm - 무게 : 23.9kg - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) □ 구성품 - 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.