품 명	1단 유압램 (R 414)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 최상의 전개 길이와 축소 길이 비율 - 이상적인 별모양 회전식 작동 밸브 : 손목을 과도하게 비틀지 않고도 작동할 수 있음 - 램 윗부분과 아래 부분이 발톱형태로 되어 평평한 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서도 단단히 고정할 수 있음 □ 규 격 - 총 전개폭 : 700 mm - 전개력 : 12.4 톤 (124 kN) - 축소 시 길이 : 900 mm - 완전 전개시 길이 : 1,600 mm - 오일량 : 1,113 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크기 : 95 × 174 mm - 무게 : 24.2 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없 이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 구성품 - 1단 유압램(R 414) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.