품 명	중형 유압 구조 장비“A” (P630SG, SP555, S312, R420, 유압호스10m)
참고사진
제 원	□ 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) ●특 징 - 소형, 경량으로 Turbo function - 2개의 유압장비를 동시에 연결하여 사용 - 2단계 래디얼 피스톤 펌프 : 높은 오일 출력량 ●규 격 - 엔진 : 4스트로크 가솔린 엔진 2.2KW (2.933 HP) - 연결작동구 : 2구 - 출력 : 저압(2 x 3.0 ℓ) ~ 고압(0.7 ℓ/min) - 용량 : 3.0ℓ - 오일량 : 2.2ℓ - 사용압력 : 700 bar - 소음 수준 : 1m 거리에서 78 dB(A)/ 5m 거리에서 70 dB(A) - 크기 : 495 × 360 × 445 mm - 무게 : 23.9kg - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) □ 유압전개기 (SP 555) - 전개력 : 65.8 톤(658 kN) - 전개폭 : 730 mm - 당김폭 : 569 mm - 압착력 : 11.5 톤(115 kN) - 당기는 힘 : 5.8 톤(58 kN) - 오일량 : 240 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크 기 : 823 x 285 x 202 mm - 무 게 : 16.2 kg - 작동 방식 : 작동시 작업자의 안전성과 장비 결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌, 우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압 개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압절단기 (S 312) - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 68 톤(680 kN) - 절단직경 : 철근봉 35 mm - 최대 날 절단 폭 : 160 mm - 오일량 : 110 ㎤ - 크 기 : 724 × 228 × 172 mm - 무 게 : 14.5 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지효과) - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립 (⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 2단 유압램 (R 420) - 총 전개폭 : 575 mm - 전개폭 : 1단 / 295 mm 2단 / 280 mm - 전개력 : 1단 / 26.9톤 (269 kN)) 2단 / 13.4톤 (134 kN) - 완전 전개시 길이 : 1,055 mm - 오일량 : 1,410 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크기 : 480 × 112 × 221 mm. - 무게 : 16.8 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압호스 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - 호스길이: 10M (2개) □ 구성품 - 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) 1대, 유압 전개기(SP 555)1대 유압절단기 (S 312)1대, 2단 유압램(R 420) 1대, 스트림라인 모노커플링 유압호스(10 m) 2본 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.