품 명	중형 유압 구조 장비“B” (P630SG ,SC557 ,R420,유압호스5m,10m)
참고사진
제 원	□ 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) ● 특 징 - 소형, 경량으로 Turbo function - 2개의 유압장비를 동시에 연결하여 사용 - 2단계 래디얼 피스톤 펌프 : 높은 오일 출력량 ● 규 격 - 엔진 : 4스트로크 가솔린 엔진 2.2KW(2.933 HP) - 연결작동구 : 2구 - 출력 : 저압(2 x 3.0 ℓ) ~ 고압(0.7 ℓ/min) - 용량 : 3.0ℓ - 오일량 : 2.2ℓ - 사용압력 : 700 bar - 소음 수준 : 1m 거리에서 78 dB(A)/ 5m 거리에서 70 dB(A) - 크기 : 495 × 360 × 445 mm - 무게 : 23.9kg - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지)

제 원	□ □ 유압 콤비절단기(SC 557) ● 특 징 - 한 장비로 전개와 당김, 압착 및 절단작업 기능 - 체인세트 장착 시 당김(pulling)작업 기능 - 고강도 소재 : 내구성을 높아 날 파손 방지 - 이상적인 별모양 회전식 작동 밸브 : 손목을 과도하게 비틀지 않고도 작동할 수 있음 ● 규 격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 81 톤 (810 kN) - 절단직경 : 철근봉 38mm - 전개력 : 115.0톤(1,150 kN) - 최대 날 전개 폭 : 430 mm - 당기는 힘 : 9.0 톤(90 kN) - 당김 폭 : 315 mm - 오일량 : 108 ㎤ - 크기 : 840(L) × 295(W) × 190(H) mm - 무게 : 19.8 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 2단 유압램 (R 420) - 총 전개폭 : 575 mm - 전개폭 : 1단 / 295 mm 2단 / 280 mm - 전개력 : 1단 / 26.9톤 (269 kN) 2단 / 13.4톤 (134 kN) - 완전 전개시 길이 : 1,055 mm - 오일량 : 1,410 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크기 : 480 × 112 × 221 mm. - 무게 : 16.8 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식

제 원	- 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없 이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압호스 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - 호스길이: 10M (1개) : 5M (1개) □ 구성품 - 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) 1대, 유압 콤비절단기(SC 557)1대, 2단 유압램(R 420) 1대, 스트림라인 모노커플링 유압호스(10 m) 1본 스트림라인 모노커플링 유압호스(5 m) 1본 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.