품 명	중형 유압구조장비“C” (P630SG,SC358,R420, 유압호스 5M x 2본)
참고사진
제 원	□ 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) ●특 징 - 소형, 경량으로 Turbo function - 2개의 유압장비를 동시에 연결하여 사용 - 2단계 래디얼 피스톤 펌프 : 높은 오일 출력량 ●규 격 - 엔진 : 4스트로크 가솔린 엔진 (2.2KW) - 연결작동구 : 2구 - 출력 : 저압(2 x 3.0 ℓ) ~ 고압(0.7 ℓ/min) - 용량 : 3.0ℓ - 오일량 : 2.2ℓ - 사용압력 : 700 bar - 소음 수준 : 1m 거리에서 78 dB(A)/ 5m 거리에서 70 dB(A) - 크기 : 495 × 360 × 445 mm - 무게 : 23.9kg - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지)

제  원

□ 유압 콤비절단기(SC 358)

● 특 징

- 한 장비로 전개와 당김, 압착 및 절단작업 기능

- 체인세트 장착 시 당김(pulling)작업 기능

- 고강도 소재 : 내구성을 높아 날 파손 방지

- 이상적인 별모양 회전식 작동 밸브 : 손목을 과도하게 비틀지 않고도

작동할 수 있음

- 팁의 형식은 상어 치아방식으로 4열 배열 특수 신개발품 적용

- EN - Classification : CK 38/385-I-14,8

- EN cutting perfomance : 1I-2J-3I-4J-5J

- NFPA -  Classes : A7/B8/C7/D8/E7

● 규 격

- 사용압력 : 700 bar

- 절단력 : 49.2톤 (492 kN)

- 절단직경 : 35mm

- 전개력(25mm팁): 3.8 톤 (38kN)

- 최대 날 전개 폭 : 368 mm

- 당기는 힘 : 6.1 톤(61 kN)

- 당김 폭 : 382mm

- 오일량 : 110 ㎤

- 크기 : 774(L) × 228(W) × 172(H) mm

- 무게 : 14.8 kg

- 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과)

- 절단 날 형태 : 톱니 형태

- 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여

스타그립(⎈)형상의  핸들 좌.우 작동 개폐방식

- 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착

* 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관

없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함

* 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지)

* 압력제거기 불 필요 기능

* 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이)

□ 2단 유압램 (R 420)

- 총 전개폭 : 575 mm

- 전개폭 : 1단 / 295 mm  2단 / 280 mm

- 전개력 : 1단 / 26.9톤 (269 kN)  2단 / 13.4톤 (134 kN)

- 완전 전개시 길이 : 1,055 mm

- 오일량 : 1,410 ㎤

- 사용압력 : 700 bar

- 크기 : 480 × 112 × 221 mm.

- 무게 : 16.8 kg

- 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여

스타그립(⎈)형상의  핸들 좌.우 작동 개폐방식

제 원	- 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압호스 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - 호스길이: 5M(2개) □ 구성품 - 중형 유압엔진펌프(P 630 SG) 1대, 유압 콤비절단기(SC 358)1대, 2단 유압램(R 420) 1대, 스트림라인 모노커플링 유압호스(5 m) 2본 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.