품 명	소형 유압 구조 장비“A” (P600 OE / SC557/ R410 /유압호스 5M)
참고사진
제 원	□ 배터리(전기)겸용식 유압펌프 (P 600 OE) - 충전배터리 및 A/C 전원 연결사용 겸용 - 출 력 : 저압 (2.4 ℓ/min ~ 고압(0.45 ℓ/min) - 용 량 : 1.5 ℓ - 오일량 : 1.2ℓ - 토출압력 : 700 bar - 크 기 : 460 × 182 × 257 mm - 무 게 : 8.3 kg - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없 이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스꼬임현상 방지) □ 배터리 규격 - 고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리 - 완전 충전시간 : 약 75분 - 배터리 수명 : 약 500회 이상 반복충전 가능 - 배터리 사용시간 : 약 60분(차량 한 대를 구조작업하기에 충분함) - 배터리(전기)겸용식 유압절단기, 유압전개기, 유압콤비절단기, 유압램 간 에 배터리 호환사용가능 - 작동중 배터리분리가능(사용중 배터리 방전시 배터리교체 후 바로작동) - 배터리자체에 배터리충전상태(잔량) 표시기능 보유 - 야간에도 배터리교환이 용이하게 배터리 탈부착 시 배터리 하우징 내부에 15초동안 조명유지 - 배터리 Set up Time(ON & OFF시간“1초”) - 사용온도 : -20℃ - 배터리 방수등급 : IP44 - 작동방식 : 탈부착형 충전용 DC 배터리 및 A/C 겸용 - A/C 전용 사용 시(5m 길이의 AC 220V 전용 파워코드 사용)

제 원	□ 유압콤비 절단기 (SC 557) - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 81 톤(810 kN) - 절단직경 : 철근봉 38 mm - 전개력 : 115.0톤(1,150 kN) - 최대 날 전개 폭 : 365 mm - 당기는 힘 : 9.0톤(90 kN) - 당김 폭 : 315 mm - 오일량 : 108 ㎤ - 크 기 : 840(L) × 295(W) × 190(H)mm - 무 게 : 19.8 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압램 (R410) - 총 전개폭 : 300 mm - 전개력 : 13.7 톤 (137 kN) - 축소 시 길이 : 450 mm - 완전 전개시 길이 : 750 mm - 오일량 : 477 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크기 : 95 × 174 mm - 무게 : 13 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압호스 (5M) - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - 호스길이 : 5M □ 구성품 - 유압펌프(P600 OE - Li-ion예비배터리 1개, 배터리충전기 1개, A/C 전용 파워코드 1개, 부수장비수납가방 1개 포함), 유압콤비절단기(SC557)1대, 유압램(R410)1대, 스트림라인 모노커플링 유압호스(5m) 2본 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.