품 명	구조 안전화 (JW-FORESTAL BOA)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급 시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉감 : 풀 그레인 가죽, 방수 코팅 (hydrofugated) - 넥 라이닝 : Coolmax 페브릭, 높은 통기성 및 마모 방지 기능 - 안 감 : Gore-Tex 멤브레인, 방수 기능 및 높은 통기성, 마모 방지 기능 - 이너솔 : Anatomic preformed, 항균 및 마모 방지 기능 - 아웃솔 : 고무 미끄럼 방지 기능 - 잠금/고정 시스템 : 퀵 릴리스 보아 시스템 (Quick release Boa System) - 높이 : 14 cm - 무게 : 850g (270mm 한 쪽 기준) - 인증 : EN ISO 20347:2012 O2+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.