품 명	대형 전기식 유압펌프(P 635 SE-MDHR 모노호스)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 강력한 터보기능 - 낮은 소음도 - 장비거치대 장착 장비보관 용이 □ 제 원 - 모터 : 전기모터 230V/3.0 HP - 사용압력 : 700 bar - 터보기능장착 : 2배의 속도를 낼수있는 기능 - 오일흐름(고압): 2× 0.55 터보 1× 1.1 ℓ/min - 오일흐름(저압): 2× 2.4 터보 1× 4.7ℓ/min - 유압오일 사용량 : 5 ℓ - 크기 : 820 × 440 × 600 mm - 무게 : 약 78.5 kg - 호스길이 : 20 m × 2 모노호스 - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 코어호스 * 장비사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링 의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) - 장비거치대(유압전개기,유압절단기)및 텔레스코핑 타입 운반손잡이장착 □ 구성품 - 대형 유압엔진펌프(P 635SE - MDHR20) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부 터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.