품 명	구조 안전화 (JW-PATROL HIGH)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급 시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉감 : 높은 통기성 + 방수 코팅 + 마모 방지 기능의 패브릭 - 넥 라이닝 : 높은 통기성 및 마모 방지 기능의 패브릭 - 안 감 : Gore-Tex 멤브레인, 방수 기능 및 높은 통기성 (GTX SURROUND) - 이너솔 : Anatomic preformed, 높은 통기성 - 아웃솔 : 고무 + EVA + TPU: 비브람 솔 및 메가그립 컴파운드: 젖은 노면과 건조한 노면에 탁월한 그립감을 제공하는 고성능 고무 컴파운드, 견고한 수명 및 최적의 접지 적응성 - 서라운드 시스템 : 높은 통기성 및 솔(하부)과 상부 방수 처리 - 잠금/고정 시스템 : 방수 코팅된 끈 및 강화된 미금속 후크 - 높이 : 20.5 cm - 무게 : 530g (270mm 한 쪽 기준) - 인증 : EN ISO 20347:2012 OB+SRA+HRO+E+WRU+WR
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.