품  명

공기 주입식 유독물 수거 컨테이너

참고사진

제 원

□ 특 징

- 신속하고 안전하게 유독물질을 일시적으로 보관할 수 있음

- 화학물질에 강한 내성이 있음

- 공기주입으로 인한 팽창식으로 자체 기립형

- 신속하게 설치할 수 있음

- 쉽게  찢어지지 않는 재질

- 안전밸브 내장 : 과도한 팽창 방지

- 작동 압력이 낮음 : 0.5 bar

제 원	단위	PAB 3000 형	PAB 5000 형
내경 크기	cm	∅225	∅280
외경 크기	cm	∅265	∅320
높이	cm	95	95
작동압력	bar	0.5	0.5
테스트 압력	bar	0.65	0.65
명목용적	ℓ	47	562
공기 요구량	ℓ	705	843
용량	ℓ	3000	5000
세트 무게	kg	33	44

□ 규 격 (공기 주입식 유독물 수거 컨테이너)

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 유독물 수거 컨테이너(PAB) 1개, 공기식 프레임(PAB) 1개,

특수 탄력 탱크 1개, 200/300bar(3,000/4,500psi)압력 레귤레이터 1개, 수리 세트 1개,

포장 가방 1개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 필히 제출

□ A/S 사후관리로 인하여 제작사 공급증명서 및 사후관리증명서 제출