품 명	구조 헬멧(ZPZK01-EXO)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 작업 시 대원의 머리를 보호하는 장비 □ 특 징 - EN12492:2012, EN397:2012 인증 - 6개의 공기 순환 구멍이 메쉬소재로 덮여져있어 땀이나 열기를 배출할 수 있음 - 사용온도 :-40°C ˞ 50°C - 턱 끈을 조절할 수 있으며 500N의 힘을 견딜 수 있음 - ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE 1, CLASS C □ 규 격 - 헬멧 중량 : 430 g - 사이즈 : 54 ~ 63 cm - 외부 쉘 : ABS(Acrylonitrille-Butadiene-Styrene)수지 - 내부 : EPS - 발포 폴리스티렌 - 색 상 : 수요부 요구에 의해 다양한 색상으로 단일색상적용. □ 구 성 - 헬멧 1개
비 고	□ 납품시, 제작사 공급증명서 및 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 수입신고필증 사본 필히 제출 □ 납품시 인증서 제출조건