품 명	다목적 삼각대 (Lite Pod)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 중량물 인양 및 하강 작업 시 사용하며 구난, 구조와 맨홀에 추락한 요구조자를 구조하는데 사용되는 장비 □ 특 징 - 각개의 지지대는 길이 조절이 가능하고, 바닥면의 굴곡이 불균형한 지형도 설치 가능하며, 2종류의 윈치(수동식, 전동식)는 신속하고 안전한 구조작업에 최적인 장비임 □ 규 격 • 재 질 : 특수AL합금 • 높 이 :183 - 305 Cm(신축식 가변형) • 허용하중 : 318 Kg • 삼각대 중량 : 32 Kg • 수동윈치(PROTECTA - AT200) - 최대 하중 : 136 kg - STS로프: 5ø x 20 m - 윈치 중량 : 9.15 kg • 전동윈치 - 전 원 : 220 V/1500 W - 최대 하중 : 300 kg - 안전 하중 : 150 kg - 와이어로프 : 4.8ø x 30 m - 속 도 : 15 m/min - 윈치 중량 : 16 kg □ 구성품 - 헤드셋(도르래, 카라비너 포함) 1개, 신축형 지지대 3개(핀 포함), 베이스 플레이트 3개(핀 포함), 보관가방 1개, 수동식윈치 1세트, 전동식윈치 1세트, 윈치보관 하드케이스 1개, 안전지지용 체인 1세트
비 고	□ 납품시 한글사용서 첨부 □ A/S 사후관리로 인하여 제작사 공급증명서 및 사후관리증명서 제출할 것 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 필히 제출