품 명	독성가스이송 배기장치 (WGS-SCR01)
참고사진
제 원	□ 특 징 가스누출 사고등의 국민적 불안감을 고조 시키는 안전사고가 발생으로부터 사고발생시 초기 대응과 함께 골든 타임 확보를 위한 전문장비 특히 독성가스 실린더의 취급이 많은 반도체 및 디스플레이 제조 사업장에서 독성가스 누출로 인한 비상대응장비가 없어 누출된 가스의 안전하고 신속한 초기 대응을 위해 양압식 공기호흡기와 1형식 화학복을 입은 상태에서도 쉽게 취급할 수 있도록 제작, 설계됨 □ 장비 규격 및 구성, 기능 - 사용압력 : 15 bar - 사용용도 : 가스리크방지와 가스리크 장치에서 차단된 2차 피해확산방지를 위한 장치 - 구성품 및 규격 1. 이동용 카트 : 가스누출 비상조치 완료 후 안전한 곳으로 이동 재질 - SUS304 / 실린더 장착 - 1개 크기 - 624 W x 340 + 408 DP x 1620 H 2. 소형 흡착탑 : 2차 방지장치 Dry Scrubber, 가스별 흡착제, FLEXIBLE HOSE 3. 리크방지 마개장치 : 누출긴급 차단장치 1차, 2차캡, 앤드캡, 육각렌치, 보관함 재질 - SS400 / 크기 - O.D ∅139.8 - 연결방식 : METAL FLEXIBLE TUBE, 원터치 피팅 - 특허출원번호 : 10-2019-0138932

제 원	□ 제품의 사용절차 □ 제품의 파급효과 및 만족도 독성가스 용기 관련 가스누출사고 예방으로 국민 불안감 해소 업계의 해외 제품 수입 감소 및 사용법 교육기관 해결 고위험 반도체 특수가스 누출 차단에 따른 2차 (대기), 3차(수질) 환경오염의 피해 확산 차단 후 신속히 이송할 수 있는 골든타임 확보 □ 구성품 질소실린더 1개, 이송용 카트 1개, 스크라바 1개, 리크방지캡 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건