품 명	마그나실 자석식 누출 방지백 (MS 8)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 탄소강, 철 등으로 만들어진 용기의 누출을 신속하게 막을 수 있는 임시 장비 - 보통의 자석보다 5~10배 큰 자기에너지를 가지고 있는 희토류 자석을 장착 - 별도의 구성품 장착 없이 신속하게 설치 가능 * 테프론 시트 : 화학물질의 저항력을 향상시켜주는 스티커 형식의 시트 □ 규 격 - 재 질 : 우레탄 폴리머 및 희토류 자석 - 역압력 : 1.72 bar - 크 기 : 20.3 cm x 20.3 cm x 1.65 cm(L x W x H) - 무 게 : 2.2 kg □ 구성품 - 자석식 누출 방지백(MS8) 1개, 테프론 시트(20.3x20.3cm) 2개, 보관 가방 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 공인기관에서 발급된 ASTM F903시험규격: 제품 화학물질 저항 시험성적서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 제조 및 공급증명서와 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 제조사 제품 취급교육이수 자격증 제출조건