품 명	배터리 (방수) 유압전개기 (SP 333 e3)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 구조현장 출동 시 별도의 외부 유압엔진펌프나 유압호스가 필요 없으며, 기존 유압장비로 접근하기 힘든 장소, 거리, 공간 등 작업환경에 능률적으로 대처 - 수중(水中)과 폭우에서 장비를 사용할 수 있으며, 해수에서도 사용이 가능하며 수중(水中)에서 배터리 교체 가능 - 빠른 구조 작업을 위한 터보 모드 사용 가능 - 단단한 물질 압착 및 전개 시 정밀한 작업을 위하여 자동으로 속도 조절 - 본체에 스마트 디스플레이 장착으로 장비운용자에 다양한 정보 제공 - 스마트 디스플레이에 배터리 잔량 표시, 장비 과열 시 알림 표시, 터보기능 사용 시 알림 표시, 장비의 사용 압력을 실시간으로 표시, 해수 배터리 장착 시 알림 표시,장비 열림 및 닫힘 실시간으로 알림 표시 - 배터리 (방수) 유압전개기 본체에 일체형 2개의 매립식 고성능 LED 라이트 장착하여 어두운 구조 작업현장에서도 유용하게 사용 - 본체 케이스 재질 : Thermoplastic - 유압전개기 팁 장점 ․ 팁의 형식은 상어 치아방식으로 4열 배열 특수 신개발품 적용 ․ 팁 끝부분이 뽀족하여 아주 좁은 틈새에도 팁을 쉽게 밀어 넣을 수 있음 ․ 원터치 푸쉬 탈부착 방식 □ 장비 규격 - 사용압력 : 700 bar - 전개력 : 83.6 톤 (836 kN) - 전개폭 : 600 mm - 당김 거리 : 440 mm - 당기는 힘 : 5.6 톤(56 kN) - 압착력 : 14.4 톤 (144 kN) - 크기 : 823(L) x 256(W) x 253(H) mm - 무게 : 17.1 kg(배터리 제외) - 작동 방식 : 작동시 작업자의 안전성과 장비 결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌, 우 작동 개폐방식 - 보호 등급 : IP58 (해수에서 사용 가능하며 수중(水中)에서 배터리 교체 가능)

제 원

□ 배터리 규격

구분	기본 배터리	예비 배터리
색상	블루	화이트
해수 사용 여부	가능	불가
종류	고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리
완전 충전시간	약 135 분
배터리 수명	약 500 회 이상 반복 충전 가능
배터리 용량	8.85 Ah
배터리 사용시간	약 100 분
호환성	배터리(방수)유압장비 간에 배터리 호환 사용 가능
작동중 배터리 분리 가능 여부	사용중 배터리 방전시 배터리 교체 후 바로작동
자체 잔량 표시 기능	배터리 자체에 배터리 잔량 표시기능 보유
LED 조명	배터리에 LED조명 장착으로 어두운 공간에서 쉽게 배터리 교체 가능
배터리 준비 시간	ON & OFF시간 “1초”
사용 온도	-20 ℃ ~ +55 ℃
보호 등급	IP 68 (수중(水中)에서 배터리 교체 가능)

□ 구성품

- 배터리 (방수) 유압전개기(SP 333 e3) 1대, Li-ion 예비배터리 1개,

배터리충전기 1개,부수장비 수납가방 1개

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건

□ 장비 및 배터리 방수방진 인증서 제출조건

□ 본체 및 배터리, 배터리 충전기 KC 인증서 제출조건

□ 관련 법규상 요구하거나 안전,성능 등을 위해 필요한 국내 외 인증서 제출조건