품 명	공압식 붕괴물 지지대(빌딩-건물용 C형)
+참고사진
제 원	□ 용 도: 빌딩(건물)붕괴 및 매몰현장에서 구조공간 확보를 위한 다목적 공압 지지 장비 □ 특 징 - 파워플레이트 적용하여 어떠한 조건에서도 지지력 확보 - 특별한 공구 없이 간편하고 신속한 설치로 인하여 구조작업의 효율성을 극대화함 - 광범위한 부속장비로 작업의 다양성이 가능함. - 수동 컨드롤러를 사용하여 손쉽게 연장 및 수축가능. □ 규 격 - 사용압력 : 0-10bar - 최소길이 : 660mm - 최대길이 : 3,350mm - 허용하중 : 13.6톤 - 재 질 : 고품질AL 과 STS - 무 게 : 570Kg(세트 총중량)

제 원

□ 주요구성품(지지대) 제원

구분	지지대(B)	지지대(C)	지지대(E4)	지지대(F7)
최소길이	660mm	840mm	1,370mm	2,130mm
최대길이	940mm	1,240mm	2,130mm	3,350mm
스트로크	280mm	400mm	760mm	1,220mm
작동압력	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
허용하중	13.6 ton	13.6 ton	13.6 ton	13.6 ton
중량	7.7kg	9.0 kg	16.8Kg	21.7Kg

□ 주요구성품(연장관) 제원

구분	연장관(E6)	연장관(E12)	연장관(E24)	연장관(E48)	연장관(E72)
최소길이	150mm	300mm	610mm	1,220mm	1,830mm
작동압력	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
허용하중	13.6 ton	13.6 ton	13.6 ton	13.6 ton	13.6 ton
중량	0.9 kg	2.0㎏	3.6Kg	7.3Kg	9.75Kg

□  구성품 내역

#1.지지대(B)x6개,#2.지지대(C)x6개,#3.지지대(E4)x6 개,#4.지지대(F7)x6개

#5.연장관(E6)x6개,#6.연장관(E12)x6개,#7.연장관(E24)x6개,

#8.연장관(E48)x4개,#9.연장관(E72)x4개,

#10.리짓 베이스x6개, #11.12" 베이스플레이트(브라켓포함)x4개

#12.TH삼각대헤드x2개,#13.4"C그립X2개,#14.6"C그립X2개

#15.CG4 8"C그립X4개, #16.L그립X4개,#17.60°피봇X4개,#18.45°피봇X4개

#19.V블록X2개,#20.스테틱크레비스X6개,#21.45°스테틱크레비스X6개,

#22.버팀레일(2,400mm) X4개, #23.버팀레일 네일러(2,400mm) X12개

#24.버팀레일 아답터(2,400mm) X4개,#25.듀얼공기조정기(감압기포함)EU x1세트

#26.싱글공기조정기세트(2.5bar)AL x1개,#27.삼각대공기공급호스x1개

#28.안전체인x1개,#29.PK피켓x8개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.