품 명	수동식 콤비절단기(SC 250M)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 한 장비로 전개와 당김, 압착 및 절단작업 기능 - 체인세트 장착 시 당김(pulling)작업 기능 - 고강도 소재 : 내구성을 높아 날 파손 방지 - 수동으로 손쉽게 별도의 동력없이 사용 - EN - Cutting Class : F - NFPA - Classes : A6/B6/C6/D7/E7 □ 규 격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 26.1 톤 (261 kN) - 절단직경 : 철근 봉 26 mm - 전개력 : 40.5 톤(405 kN) - 최대 날 전개 폭 : 308 mm - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 크기 : 850 mm × 190 mm × 158 mm - 무게 : 11.9 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 조정 밸브 연동 핸들 상.하 작동 개폐방식 □ 구성품 - 휴대용 수동식콤비절단기(SC 250M) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.