품 명	유압 도어오프너(HTS 90)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 화재 및 구조긴급 상황발생 시 자물쇠나 방화문 등을 강제로 개방하여 구조대원이 진입을 신속하고 용이하게 사용하는 장비임 - 폭발위험성이 있는 곳에서도 사용함 (작동시 스파크가 일어나지않음) □ 규 격 □ 도어오프너(HTS 90) - 직동압력 : 700 bar - 유압시스템 : 단동식 - 전개력 : 9톤 (90 kN) - 스트로크 : 100 mm(4 in) - 크기 : 130(L) X 115(W) X 210(H)mm - 무게 : 5.7 kg □ 수동펌프 - 직동압력 : 700 bar - 유압시스템 : 단동식 - 오일탱크용량 : 328 cc - 크기 : 340(L) X 145(W) X 95(H)mm - 무게 : 2.1 kg - 장비세트무게 :12.8 kg (유압호스,케이스포함)이하 □ 구성품 - 유압도어오프너(HTS 90) 1개, 핸드펌프 1개, 유압호스(3 m) 1개, 보관 및 휴대용 케이스 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 사본 필히 제출 □ 제조사 제품 취급교육수료증 제출조건. □ A/S 사후관리로 인하여 제작사 공급증명서 및 사후관리증명서 제출할 것