품 명	유압 도어오프너 및 미니(페달)커터 (HTS 90 / LSH 4)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 유압 도어오프너는 화재 및 구조 긴급 상황 발생 시 자물쇠나 방화문 등을 강제로 개방하여 구조대원이 진입을 신속하고 용이하게 사용하는 장비임 - 유압 미니(페달)커터는 밀폐된 차량 내부 운전대, 기어변속기, 차량 페달 등을 수동 펌프를 이용하여 절단하는 장비임 - 폭발위험성이 있는 곳에서도 사용 가능함 (작동시 스파크가 일어나지 않음) □ 규 격 □ 도어오프너 (HTS 90) - 직동압력 : 700 bar - 유압시스템 : 단동식 - 전개력 : 9톤 (90 kN) - 스트로크 : 100 mm(4 in) - 크기 : 130(L) X 115(W) X 210(H)mm - 무게 : 5.7 kg □ 미니 (페달) 커터 (LSH 4) - 절단력 : 7.6톤 (76kN) - 절단폭 : 40 mm - 무게 : 3 kg □ 수동펌프 - 직동압력 : 700 bar - 유압시스템 : 단동식 - 오일탱크용량 : 328 cc - 크기 : 340(L) X 145(W) X 95(H)mm - 무게 : 2.1 kg - 장비세트무게 : 17.1 kg (유압호스, 케이스포함)이하 □ 구성품 - 유압도어오프너(HTS 90)1개, 미니(페달)커터 1개, 핸드펌프1개, 유압호스(3 m) 1개, 보관 및 휴대용 케이스 1 개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 사본 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건