품 명	유압 전개기(SP 777)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 전개, 압착, 잡아당김 등의 작업에 사용 - 팁을 교체하지 않고도 전개와 인장, 공간확보 등 가능 - 파이프류 등도 압착할 수 있음 - 견고하면서도 성능 대비 가벼운 무게 - 전개기의 전개와 닫는 속도가 빠름 - 정확하게 균형 잡힌 디자인 : 최적의 조작 - 이상적인 별모양 회전식 작동 밸브 : 손목을 과도하게 비틀지 않고도 작동할 수 있음 - EN - Classification : BS63/813-19,7 - NFPA - HM 10 ISO 6743-4 □ 규 격 - 전개력 : 60.0 톤(600 kN) - 전개폭 : 813 mm - 당김폭 : 655 mm - 당기는 힘 : 6 톤(60 kN) - 압착력 : 12.2 톤 (122 kN) - 오일량 : 385 ㎤ - 사용압력 : 700 bar - 크 기 : 898 x 309 x 202 mm - 무 게 : 19.7 kg - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 구성품 - 유압전개기(SP 777) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.