품 명	전자개인선량계(T414-1)
참고사진
제 원	□ 규격 및 특징 - 측정방사선 : Gamma, X-ray - 검출기 : GM-Tube - 선량율 측정 범위 : 0 ~ 100 mSv/h - 누적선량 측정 범위 : 0 ~ 10 Sv - 측정 에너지 범위 : 33 keV ~ 1.25 MeV - 전 원 : Rechargeable Lithium ion battery - 배터리 사용시간 : 약 100 시간 - 작동 온도 : -20℃ ~ +50℃ - 무게 : 160g - 크기 : 100 x 60 x 20 mm - 기본 소프트웨어 포함 - 방수방진 IP67 등급 - 한글지원(소프트웨어 제외)소프트웨어를 통하여 T414-1 7대의 모니터링 가능
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건