품 명	화학 오염물 간이인체제독 텐트(Decon Shower 0.3 bar)
참고사진
제 원 제 원 제 원	□ 용 도 - 화학물 등 위험물을 제거하는 작업을 하는 중에 작업자와 착용했던 보호복과 장구 에 오염된 유독 화학물을 신속하고 안전하게 제거할 수 있는 장비임 □ 특 징 - 긴 제품 수명 : 쉽게 찢어지지 않음 - 간편히 이동할 수 있고 현장에서 바로 설치할 수 있음 - 적은 공기량으로 사용 가능 - 공기주입식으로 자체적으로 기립 - 안전함 : 최대 작업압력이 0.3 bar - 안전밸브 내장 : 텐트가 과도하게 팽창하는 것을 방지함 - 제독텐트 밖에서 제독텐트 내부의 요구조자를 씻겨줄수있도록 제독 커텐에 내화학 장갑이 일체형으로 제작되어있음 □ 규 격 - 재질 *지지대 : 양면 네오프린 코팅 폴리아미드 직물 (Polyamide fabric) *제독 튜브 : 양면 PVC 코팅 폴리에스테르 직물 (Polyester fabric) - 크기 : 외경 276 × 156 × 220 Cm 내경 240 × 120 × 220 Cm - 작업압력 : 0.3 bar - 공기요구량 : 738 리터 - 설치소요시간: 약40초 - 용적 : 770 리터 - 무게 : 27-32 kg - 내화학물 종류(아세톤, 아세틸렌, ASTM 오일, 가솔린, 붕산, 디젤, 철염화물석유, 초산, 황산구리, 바닷물, 오존, 과염소산, 황산(50%) *화학오염물 세척기 부수장비* □ 용 도 - 화학물 등 위험물을 제거하는 작업을 한 후에 보호복과 장구에 오염된 유독화학물 을 신속하고 안전하게 제거할 수 있는 장비인 화생방오염 세척기를 사용시 필수적 인 부수장비임. □ 물펌프 - 오염세척기에 물을 공급해줌 - 물공급 장치가 없는 곳에서 사용 - 흡입호스 부착 : 흡입필터가 달려있어 물탱크에 담글 수 있음 - 전압 : 230V / 1PH / 50 Hz - 회전율 : 분당 2,900 - 차단 / 보호 등급 : F / IP44 - 정격 본선 : 최소 16 A - 흡입 높이 : 최대 8 m - 전력 소모 : 1.3 kW - 명목 전류 : 5.5 kW - 크기(LxWxH) : 422 x 292 x 395 mm - 무게 : 13 kg □ 샤워기 - 화생방 오염세척기에 연결하여 화학보호복을 세척함 □ 물공급 호스 - 재질 : 고무 - 넓이 : 25 mm - 길이 : 2 m - 커플링 :Storz D - 무게 : 1.5 kg □ 화학세척제 혼합기 - 화학 세척제 혼합 장비 - 세척제 혼합율 1～ 5% - 커플링 : Storz D - 사용 용적 : 10 ℓ/h - 2.5 cbm/h - 사용 압력 : 0.3 ～ 0.6 bar - 최대 작업 온도 : 40℃ - 혼합량 : 0.1 ～ 125 ℓ/h - 혼합율 : 1 ～ 5% - 크기(LxWxH) : 400 x 600 x 700 mm - 무게 : 8.9 kg □ 유독화학물 배출펌프 - 제독세척 후 오염용수 배출용 - 물공급 장치가 없는 곳에서 사용 - 흡입호스 부착 : 흡입필터가 달려있어 물탱크에 담글 수 있음 - 전압 : 230V, 50 Hz - 양수능력 : 170리터/분 - 회전율 : 분당 2,900 - 차단 / 방수 등급 : IP44 - 흡입 높이 : 최대 7 m - 전력 소모 : 1.3 kW - 명목 전류 : 5.5 kW - 크기(L x W x H) : 17.5 x 28 Cm - 무게 : 5.1 kg □ 흡입호스 - 길이 : 15m - 커플링 : Storz 38 mm □ Floor grate for Shower basins(격자형 바닥 베이즌) (500 x 500 x 50 mm) □ 내화학 장갑 - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하, - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구성품 - 간이제독텐트(기둥- 0.3 bar),PVC 제독튜브 일체형 1대, 샤워호스 1개, 샤워후드 1개, 화학세척제 혼합기 1개, 수리공구, 물펌프 1개, 물공급호스 2개, 흡입호스 1개, 보관백 1개, 200/300bar(3,000/4,500psi)압력 레귤레이터 1개, 바닥판 4개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레, 소방펌프차와 연결할 수 있는 커플링 1개 * 특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로 부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 (사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내공식대리점 사후관리증명서 제출조건