품 명	화학 오염물 제독 텐트(PZ 40 3L)
참고사진
제 원 제 원 제 원	□ 용 도 - 화학물 등 위험물을 제거하는 작업을 하는 중에 작업자 및 착용하였던 보호복과 장구들을 오염된 유해 화학물을 신속하고 안전하게 제거할 수 있는 장비임 - 내화학물 종류(아세톤, 아세틸렌, ASTM 오일, 가솔린, 붕산, 디젤, 철염화물석유, 초산, 황산구리, 바닷물, 오존, 과염소산, 황산(50%) □ 특 징 - 3라인 설치로 동시 다목적 제독 작업가능 - 쉽게 이동할 수 있고 현장에서 바로 설치할 수 있음 - 적은 공기량으로 사용 가능 - 설치 소요시간 : 약 5분 - 출구, 창문 : 6개 설치 - 안전함 : 최대 작업압력이 0.5 bar - 안전밸브 내장 : 텐트가 과도하게 팽창하는 것을 방지함 - 3개의 분리된 제독 룸으로 구성되어 용도(화학보호복 탈의실, 제독샤워실, 요구조자 임시보호실 등)에 적합하게 구분하여 사용할 수 있음 □ 규 격 - 재질 *지지대 : 양면 네오프린 코팅 폴리아미드 직물 (Polyamide fabric) *제독 튜브 : 양면 PVC 코팅 폴리에스테르 직물 (Polyester fabric) - 크기 : 외경(L X W X H) 800 × 550 × 310 Cm 내경(L X W X H) 800 × 510 × 290 Cm - 작업압력 : 0.5 bar - 공기요구량 : 6,863 리터 - 색상 : 백색, 노랑, 적색, 청색, 녹색 중 택일 - 무게 : 212 kg *화학오염물 세척기 부수장비* □ 용 도 - 화학물 등 위험물을 제거하는 작업을 한 후에 작업자 및 보호복과 장구에 오염된 유해화학물을 신속하고 안전하게 제거할 수 있는 장비인 화생방오염 세척기를 사용할 때 필수적인 부수장비임. □ 물 공급 펌프 - 오염세척기에 물을 공급해줌 - 물공급 장치가 없는 곳에서 사용 - 흡입호스 부착 : 흡입필터가 달려있어 물탱크에 담글 수 있음 - 전압 : 230V / 1PH / 50 Hz - 회전율 : 분당 2,900 - 차단 / 보호 등급 : F / IP44 - 정격 본선 : 최소 16 A - 흡입 높이 : 최대 8 m - 전력 소모 : 1.3 kW - 명목 전류 : 5.5 kW - 크기(L x W x H) : 422 x 292 x 395 mm - 무게 : 13 kg □ 화학세척제 혼합기 - 화학 세척제 혼합 장비 - 세척제 혼합율 1∼5% - 커플링 : Storz D - 사용 용적 : 10 ℓ/h - 2.5 cbm/h - 사용 압력 : 0.3 ～ 0.6 bar - 최대 작업 온도 : 40℃ - 혼합량 : 0.1 ～ 125 ℓ/h - 혼합율 : 1 ～ 5% - 크기(L x W x H) : 400 x 600 x 700 mm - 무게 : 8.9 kg □ 제독브러시 - 나선형 호스 부착 - 표준 수(male) 퀵 커플링 - 유량 : 5 L/min 이상 □ 제독건 - 나선형 호스 부착 - 표준 수(male) 퀵 커플링 - 유량 : 10 L/min 이상 □ 흡입호스 - 길이 : 4 m (또는 6 m) - 커플링 : Storz 38 mm □ 물공급 호스 - 재질 : 고무 - 넓이 : 25 mm - 길이 : 2 m - 커플링 : Storz D - 무게 : 1.5 kg □ 컨베이어 (들 것- spineboard포함) -이송작업에 신속함과 편의를 위한 컨베이어 - 크기 : 90cm(최소)-344cm (최대) 1개 143cm(최소)-498cm (최대) 1개 - 재질 : 알루미늄 - 무게 : 60kg이내(개당) - 전용보드의 원활한 이동 위해 롤러가 부착형 ◾들것 - 재질 : 폴리에틸렌 - 크기 : 185×47×6.5cm (L×W×H) 이하 - 중량 : 8kg 이하 □ Floor grate for Shower basins(격자형 바닥 베이즌) (500 x 500 x 50 mm) □ 송풍기 - 송풍량 : 1,800리터/h - 사용전원 : 230V - 사이즈 : 32 X 17 X 26 Cm - 중량 : 4.1 Kg □ 공기배출기(Deflation) - 압력:4~8 Bar □ 유독화학물 배출펌프 - 제독세척 후 오염용수 배출용 - 물공급 장치가 없는 곳에서 사용 - 흡입호스 부착 : 흡입필터가 달려있어 물탱크에 담글 수 있음 - 전압 : 230V, 50 Hz - 양수능력 : 170리터/분 - 회전율 : 분당 2,900 - 차단 / 방수 등급 : IP44 - 흡입 높이 : 최대 7 m - 전력 소모 : 1.3 kW - 명목 전류 : 5.5 kW - 크기(L x W x H) : 17.5 x 28 Cm - 무게 : 5.1 kg □ 내화학 장갑 - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ Water Heater (온수 히터)(옵션) 온수능력 : 40 l/min 수압 : 15 bar 수온 : 30 - 60 ℃ 사용연료 및 전원 : 경유/230V 연료탱크용량: 20 L 연료소비량 : 7.8 l/h 중량 : 70 Kg □ 조명기구 (옵션) - 포장크기 : 55×10×15cm (L×W×H) 이하 - 광도 : 1,800Lm 이상 - 전력 소모량 : 55watt 이하 - 무게 : 3kg 이하(포장무게 포함) - 특징 : kc인증품(인증서 제출조건) □ 물탱크 (옵션) - 형식 : 접이식 물탱크 - 재질 : PVC와 POLYESTER의 이중 재질 - 크기 : 150×120×70cm (L×W×H) 이내 - 저항온도 :-30℃ 𝀈 +70℃ - 용량 : 500L 이상 - 무게 : 9kg 이하 - 물탱크 급수는 소방차 방수구 규격(75mm)과 연결 가능하도록 커플링 부착 - 물량 조절밸브 부착 □ 평형유지 탱크(옵션) - 텐트 평형과 고정을 위한 물탱크 - 탈부착형 □ 이동식 발전기 (혼다 eu30i ) (옵션) - 정격출력 : 2.6kva - DC출력 12V - 최대출력 : 3.0kva - 형식 :공냉식4사이클 엔 □ 제독텐트 보관함 , 부속품 보관함 (옵션) - 제독텐트 포장시 적재 가능하게 제작. - 사이즈는 1500×1000×1500Cm(가로,세로,높이) 이상으로 제작. - 재질 : 알루미늄 골조로 제작하여 경량으로 제작. - 이동 용이하게 손잡이 부착, 하부 바퀴 부착, 스토퍼기능 - 텐트보관함과 텐트 부속품 보관함으로 보관이 용이하게함 (동일사이즈로 2개) - 보관함 허용하중 200Kg 이상 □ 물공급 분배기 (옵션) - 재질 : 내부식성 합금 - 커플링 : Storz D - 공급연결구 : 4 □ 제독 지휘소 휴대형 데스크(옵션) - 전 개(펼침시) : (LxWxD）: 1920*500*752mm - 조 립(보관시) :（LxWxD）: 640*530*752mm - 재 질: Engineering PP and Stainless steel - 중 량: 36 kg - 수 납 함: 4단 (대-(L*W*D)：430*475*130mm x 1개) (소-(L*W*D)：430*475*250mm x 3개) - 의 자: 2개 - 색 상: Army Green - 허용온도: -40°∼+90°C □ 개인 샤워용품 (옵션) - 수건 : 순면, 75(가로)×38(세로) cm 이상 - 슬리퍼 : 250mm(20개), 260mm(20개), 270mm(20개), 275mm(20개),280mm(20개) - 반팔티셔츠 : 싸이즈 S(20개), 싸이즈 M(20개) 싸이즈 L(20개), 싸이즈 XL(20개), 싸이즈 XXL(20개) - 반바지 : 순면, 길이 40cm 이상, 허리는 고무줄 주름밴드, 싸이즈 28인치(20개), 싸이즈 30인치(20개), 싸이즈 32인치(20개), 싸이즈 34인치(20개), 싸이즈 36인치(20개) □ 구성품 - 텐트1개, 제독 부러시 2개,제독건 2개 수리공구, 싱글조정기 0.5 bar, 고정용 팩 24개, 햄머 1개, 컨베이어 2개 물펌프 1개, 화학세척제 혼합기 1개, 흡입호스 1개, 물호스 4개 Floor grate(500mm x 500mm x50mm) 4개,송풍기1개 공기배출기(Deflation) 1개,유독화학물 배출펌프 1개, 보관백 1개 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로 부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건 ◾ 옵션품목 1)온수히터 1개, 2)조명기구 9개 3)물탱크5개 4)인체제독제(30리터) 2통 5)물호스 연결카프링 20개 6)Floor grate(500mm x 500mm x 50mm)23개추가 8)평형유지 탱크2개 9)물공급 분배기1개 10)개인 샤워용품 100세트 11)이동식 발전기 1대 12)제독텐트 보관함 ,부속품 보관함각1개 13)제독 지휘소 휴대형 데스크 1개
비 고	□ 납품시 한글사용서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 (사본)제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내공식대리점 사후관리증명서 제출조건