품  명

울트라 소형 에어 리프팅 백

(UF1,UF4,UF6,UF10 )

참고사진

제 원

□ 용 도

- 교통사고, 철도사고, 자연재해 등이 발생했을 때 물체를 들어 올리거나

전개하여 요구조자를 구조함.

□ 규 격

- 재질 : 아라미드

	UF1	UF4	UF6	UF10
최대 부양력	1톤	3.3톤	6.4톤	9.6톤
크 기	140 × 130㎜	255 × 200㎜	295 × 295㎜	370 x 370 mm
최대부양높이	75㎜	120㎜	165㎜	203mm
백삽입가능틈	1.6cm	1.6cm	1.6cm	1.6cm
공기량	2.8ℓ	15.4ℓ	37.1ℓ	70.1ℓ
운영압력	8bar	8bar	8bar	8bar
테스트 압력	12bar	12bar	12bar	12bar
최소파열압력	32bar	32bar	32bar	32bar
무 게	0.4㎏	1㎏	1.7㎏	2.4㎏

□ 구성품 선택

- 소형 에어 리프팅백 세트(UF1,UF3,UF6,UF10) 각 1개,

공기 주입호스가 결합된 풋 펌프(안전밸브 및 압력계 포함) 1개,

5m용 공기 주입호스 노란색 1개, 보관 및 휴대용 케이스 1개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건