품 명	구조용 장갑 (R-148)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조활동을 위한 전문 장갑으로서 최상의 그립감 및 안전을 제공 □ 규 격 및 제 원 - 재 질 : 51% 합성가죽, 35% 스판덱스, 6% 실리콘, 4% 고무 - 프리미엄 합성 가죽을 사용하여 사용자의 편안함을 제공 - TPR Protector F3 테크놀로지 기능 - 타격 및 협착 방지기능으로 착용자의 손가락 및 손등의 충격 보호 - 손목에는 TPR 재질로 만든 Velcro 잠금장치를 사용하여 편의성 제공 - 손바닥 부분 3mm 고밀도 폼 패딩 적용 - 사이즈 : 2XS(6), S(8), M(9), L(10), XL(11), 2XL(12), 3XL(13) - CE EN388, EN420 인증
구성품	□ 구조장갑 1켤레
비 고	□ 납품 시 인증서 제출조건 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.