품 명	내화학 장갑 (Short Cuff)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 화생방 대응 및 감염방지용 내화학장갑 □ 규 격 및 제 원 - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 35CM - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증
구성품	□ 내화학장갑 1켤레
비 고	□ 납품시 인증서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.