품 명	스프링 펀치
참고사진
제 원	□ 용 도 - 사고차량의 강화 유리창을 신속하게 파쇄장비 - 스프링 장치가 달린 펀치를 이용하여 유리창 모서리 또는 승용차의 전면유리창 을 파쇄할수있다 □ 규 격 - 무게 : 0.2 kg □ 구성품 - 스프링 펀치 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건