품 명	유압미니(페달)커터 (LSH 4)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 밀폐된 차량 내부 운전대, 기어변속기, 차량페달 등 을 수동펌프를 이용하여 절단작업 - 폭발 위험성이 있는 곳에서도 사용함(작동시 스파크가 일어나지않음) - 핸디 타입으로 가벼움 □ 규 격 - 절단력 : 7.5 톤 (75 kN) - 절단폭 : 40 mm - 무 게 : 8.8 kg □ 구성품 - 미니(페달)커터 1개, 핸드펌프 1개, 유압호스(3m) 1개, 보관 및 휴대용 케이스 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.