품 명	유압램 지지대 (LRS-C)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 모든 자동차에 맞추어 조절할 수 있음 - 높이 조절 가능 : 140 ~ 250 mm - 안전성 : 차체를 꽉 물고 고정되어 구조작업을 안전하게 할 수 있음 - 다루기 쉽고 공간을 절약함 □ 규 격 - 재질 : 알루미늄 합금 - 무게 : 12.1 kg □ 구성품 - 램 지지대(LRS-C) 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.