품 명	화재진압용 구조장갑(JW-FF PS PBI)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 화재진압을 위한 전문 장갑으로서 최상의 그립감 및 안전을 제공 □ 규 격 및 제 원 - 외 피(손바닥)재질 : 케블라, 특수 카본 실리콘 코팅된 노멕스 원단 - 외 피(손등)재질 : 손등부분 Seiz 열 흡수 기능 탑재 PBI 원단 - 라이닝 재질 : SEIZ 센소 라이닝 시스템, 케블라, 고어텍스 원단 - 멤브레인 원단 재질 : 고어텍스(고어 그립 기술 적용) - 손목 재질 : 노멕스 원단 적용 - 고어텍스 멤브레인 원단을 적용하여 방풍, 방수, 투습기능 적용 - 손목에는 노멕스 원단의 니트 커프를 사용하여 편의성 제공 - 색상 : 다크 블루/베이지 - 사이즈 : XS(6),S(7),M(8),L(9),XL(10) - EN 659:2003 +A1:2008 CE
구성품	구조장갑 1켤레
비 고	□ 납품 시 인증서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.